### מאפיינים מתקדמים

משתמשים יכולים לשנות באופן דינמי את המאפיינים המתקדמים בהתאם לסביבה התפעולית ולשיקולי הביצועים. לשינוי המאפיינים המתקדמים, פתח את מנהל ההתקנים, הרחב את עץ הרשימה מתאמי רשת, בחר באפשרות "הבקר המשפחתי Realtek FE/GbE", לחץ לחיצה ימנית על הפריט מאפיינים... כעת יוצגו מאפייני "הבקר המשפחתי Realtek FE/GbE" בחר בכרטיסייה מתקדם.

שים לב :

- ההגדרות המתקדמות מיועדות למשתמשים מנוסים. אם אינך משתמש מנוסה, בחר בערכי ברירת המחדל.

- הגדרה שגויה של מאפיינים מתקדמים עלולה למנוע התחברות או לפגוע בביצועים. במקרה כזה, קרא סעיף זה ובחר בהגדרות המתאימות או שחזר את ערכי ברירת המחדל.

#### Auto Disable Gigabit (ביטול אוטומטי של)

To achieve power saving purpose, the driver can auto disable the Gigabit when the cable is re-linked.

אפשרויות | תיאור
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable Gigabit (ברירת מחדל)
קישור מחדש, סוללה | כאשר נעשה שימוש בסוללה, מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש
קישור מחדש, סוללה או מתח חילופין AC | מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש

שים לב :

- (*) The feature is only supported for Gigabit Ethernet Controller.

#### בקרת זרימה

הבקר המשפחתי Realtek FE/GbE יכול להפסיק זמנית את שידור המנות תוך כדי קבלה של מנת בקרת זרימה (flow control), או לשלוח את מנת בקרת הזרימה כדי להשהות את פעולת הצד המשדר במטרה להתאים את מהירות הצד המשדר והקולט. מנת בקרת זרימה להשהיה של הצד המשדר...

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מאפשר את בקרת הזרימה (ברירת מחדל)
חסום | חוסם את בקרת הזרימה

#### רשת Ethernet ירוקה

זהו מצב חיסכון בצריכת חשמל. הבקר המשפחתי Realtek FE/GbE מסוגל לזהות את אורך הכבל המחובר אליו ולקבוע את מתח המוצא של האות המשודר, תוך הקטנה של צריכת ההספק.

אפשרויות | תיאור
מאופשר | אפשר את יכולות רשת ה-Ethernet הירוקה
חסום | בטל את יכולות רשת ה-Ethernet הירוקה

שים לב :

- (*) הגדרות ברירת המחדל תלויות במוצרים. לקביעת התכונה, עיין במפרט

#### צמצום פסיקות

מכוון אוטומטית את תדר הפסיקות למעבד המרכזי (CPU) בהתאם לתעבורת הנתונים ברשת. Enable this feature can get lower CPU usage.

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מאפשר צמצום פסיקות (ברירת מחדל)
חסום | מונעת את צמצום פסיקות

#### העברת סיכום ביקורת IPv4

מגדיר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 בחומרה

אפשרויות | תיאור
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת IPv4 בחומרה
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור ולקליטה בחומרה (ברירת מחדל)
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לקליטה בלבד בחומרה
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור בלבד בחומרה

#### Jumbo Frame

יחידת השידור המרבית (MTU) של רשת Ethernet היא באורך 1500 בתים. Jumbo Frame היא מסגרת שאורכה עולה על 1500 בתים. המשתמש יכול לבחור באפשרות זו כדי לשנות את גודל יחידת השידור המרבית בה תומך כרטיס הרשת.

אפשרויות | תיאור
2KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 2K בתים.
3KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 3K בתים.
4KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 4K בתים.
5KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 5K בתים.
6KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 6K בתים.
7KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 7K בתים.
8KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 8K בתים.
9KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 9K בתים.
חסום | חוסם את האפשרות Jumbo Frame (ברירת מחדל)

הערה:

- כדי להשתמש ב-Jumbo Frame, על הצד השני לאפשר אף הוא את התכונה.

#### העברת שליחה גדולה v2 (IPv4)

מגדיר שימוש בפיצול מנות TCP בחומרת הכרטיס.

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל)
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס

#### העברת שליחה גדולה v2 (IPv6)

מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל)
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס

#### כתובת רשת

משנה את כתובת ה-MAC

ערך ברירת מחדל : אין

#### עדיפות ו-VLAN

פרטי IEEE 802.1Q/p מציינים את עדיפות המנות ואת רשת VLAN אליה הוא שייך. אם תאפשר תכונה זו, תוכל להשתמש בשידור בעדיפות ובתיוג/ביטול תיוג של VLAN באמצעות חומרת כרטיס הרשת.

אפשרויות | תיאור
עדיפות ו-VLAN מבוטלות | מונע עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN
עדיפות ו-VLAN מאופשרות | מאפשר עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה (ברירת מחדל)
עדיפות מאופשרת | מגדיר שימוש בעדיפות בחומרה
VLAN מאופשר | מאפשר תיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה

#### מאגרי קליטה

קובע את גודל מאגר הקליטה

אפשרויות | טווח
גודל מאגר הקליטה | 1~512 (ברירת מחדל:512)

#### התאמת גודל בצד הקליטה

Receive Side Scaling(RSS) is a load-balance mechanism to dynamically assign the multi-core CPU or multi-CPUs to process received packets.

אפשרויות | תיאור
מאופשר | אפשר RSS (ברירת מחדל)
חסום | מונע שימוש ב-RSS

שים לב :

- עיין בגיליון הנתונים וודא שהבקר המשפחתי Realtek FE/GbE תומך בתכונה זו.

#### כיבוי Wake-On-Lan

מגדיר Wake-On-Lan לאחר כיבוי

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מגדיר Wake-On-Lan לאחר כיבוי (ברירת מחדל)
חסום | מונע Wake-On-Lan לאחר כיבוי

#### מהירות וכיווניות

משנה את מצב הקישור ואת מצב הדו כיווניות

אפשרויות | תיאור
משא ומתן אוטומטי | מבצע משא ומתן אוטומטי בנוגע למהירות הקישור הנתמכת ולמצב דו כיווניות עם ההתקן המחובר (ברירת מחדל)
10Mbps חד כיווני | מהירות קישור חד כיוונית/10Mbps
10Mbps דו כיווני | מהירות קישור 10Mbps דו כיוונית
100Mbps חד כיווני | מהירות קישור 100Mbps חד כיוונית
100Mbps דו כיווני | מהירות קישור 100Mbps דו כיוונית
1.0Gbps דו כיווני | מהירות קישור 1000Mbps דו כיוונית (*)

שים לב :

- (*) רק הבקר המשפחתי Gbe תומך בתקשורת דו כיוונית מלאה במהירות ‎1.0 Gbps.‎

#### העברת סיכום ביקורת (TCP (IPv4

מגדיר שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv4)

אפשרויות | תיאור
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv4)
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל)
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4)
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv4)

#### העברת סיכום ביקורת (TCP (IPv6

מגדיר שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv6)

אפשרויות | תיאור
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv6)
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל)
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6)
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv6)

#### מאגרי שידור

קובע את גודל מאגר השידור

אפשרויות | טווח
גודל מאגר השידור | 1~128 (ברירת מחדל:128)

#### העברת סיכום ביקורת(UDP (IPv4

מגדיר שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv4)

אפשרויות | תיאור
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv4)
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל)
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4)
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv4)

#### העברת סיכום ביקורת (UDP (IPv6

מגדיר שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv6)

אפשרויות | תיאור
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv6)
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל)
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6)
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv6)

#### מנת Wake on Magic

קובע אם כרטיס הרשת מסוגל "להעיר" את המערכת ממצב שינה (sleep) או שנת חורף (hibernation) באמצעות קבלה של magic packet

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מאפשר את התכונה Wake on Magic Packet (ברירת מחדל)
חסום | מבטל את התכונה Wake on Magic Packet

#### Wake on Pattern Match

קובע אם כרטיס הרשת מסוגל "להעיר" את המערכת ממצב שינה (sleep) או שנת חורף (hibernation) באמצעות קבלה של התבנית התואמת

אפשרויות | תיאור
מאופשר | מאפשר את התכונה Wake on Pattern Match(ברירת מחדל)
חסום | מבטל את התכונה Wake on Pattern Match

#### מהירות קישור כיבוי ו-WOL

קובע את מהירות התקשורת של כרטיס הרשת כאשר המערכת במצב שינה, שנת חורף או כבויה.

אפשרויות | תיאור
10 Mbps ראשון | קובע את מהירות התקשורת כ-‏10‎ Mbps כאשר המערכת במצב שינה, שנת חורף או כבויה (ברירת מחדל)
100 Mbps ראשון | קובע את מהירות התקשורת כ-‏100‎ Mbps כאשר המערכת במצב שינה, שנת חורף או כבויה